Вольтметр:

Красный контакт: Вход "+"
Черный контакт: Вход "-"
Правый контакт: выход, дублирующий показания в вольтах

Показания обновляются с частотой 50 Гц

Дополнительная информация:
http://simulide.blogspot.com/p/meters.html
