Счетчик - делитель

Настраиваемый делитель.

Настройки:

Инвертировать такты: "Вкл" - счет по срезам входных импульсов, "Выкл" - счет по фронтам входных импульсов

Инвертировать Set/Reset: "Вкл" - входы Set/Reset инверсные, "Выкл" - входы Set/Reset прямые

Считать до: число, на 1 меньшее коэффициента деления

Порог 0->1: минимальное входное напряжение лог. 1, В

Порог 1->0: максимальное входное напряжение лог. 0, В

Входящий импеданс: входное сопротивление, Ом

Выходное напряжение логической 1: выходное напряжение лог. 1, В

Выходное напряжение логического 0: выходное напряжение лог. 0, В

Выходящий импеданс: выходное сопротивление, Ом
