锁存器(Latch)

属性: (默认值)

主要特性:
- 位宽: (8 Channels)
   输入和输出通道数.

- 触发类型: (Enable)
   "Clock(时钟)"上升沿触发.
   "Enable(启用)"双边沿触发.
   "None(无)"隐藏Clock引脚.

- 对输出取反: (否)
   对输出引脚信号取反.

- 三态: (启用)
   如果启用, 创建一个enable引脚(低电平有效/active Low).
   如果禁用，输出端为高阻抗.

电气特性:
#include logicinputs
#include logicoutputs
#include logicedges
