7-сегментный индикатор

Декодер шестнадцатеричного кода с семисегментным индикатором.
Отображаемые коды B0000 - B1111, цифры 0-9, A, b, C, d, E, F
Полезен при отладке схем и для создания упрощенной индикации.
