LED矩阵(LED Matrix)

如果超过了最大电流，对应的LED灯图标会不停闪烁.

属性: (默认值)

主要特性:
- 行: (8 Leds)
   LED排成几行.

- 列: (8 Leds)
   LED排成几列.

- 颜色: (Yellow)
   LED发光的颜色.

- 垂直布置引脚: (否)
   如果启用, 所有的引脚都布置在图标的上下方.

电气特性:
- 正向电压: (2.4 V)
   LED导通(正向偏置)状态下的压降.

- 最大电流: (0.02 A)
   LED导通(正向偏置)状态下可以承受的最大电流(超出时图标会闪烁).
   在此电流下达到最亮.

- 电阻: (0.6 Ω)
   LED导通(正向偏置)状态下的电阻.
